Сервисная компания

ООО «Сейл Групп»

Норматив по техническому обслуживанию строительной техники

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Описание работ (если требуется)** | **Кол-во н/часов** |
|  | ТО - 1 (250 м/ч) | **2,00** |
| **Техническое** | ТО - 2 (500 м/ч) | **3,00** |
| **обслуживание** | ТО - 3(1000 м/ч) | **4,00** |
| **Минипогрузчик** | ТО - 4 (2000 м/ч) | **8,00** |
|  | ТО - 1 (250 м/ч) | **3,00** |
| **Техническое** | ТО - 2 (500 м/ч) | **4,00** |
| **обслуживание** | ТО - 3(1000 м/ч) | **6,00** |
| **Экскаватор -Погрузчик** | ТО - 4 (2000 м/ч) | **8,00** |
|  | ТО - 5 (4000 м/ч) | **10,00** |
|  | ТО - 1 (250 м/ч) | **4,00** |
| **Техническое** | ТО - 2 (500 м/ч) | **6,00** |
| **обслуживание** | ТО - 3 (1000 м/ч) | **8,00** |
| **Колёсный Экскаватор** | ТО - 4 (2000 м/ч) | **10,00** |
| **16-20 тонн** | ТО - 5 (4000 м/ч) | **12,00** |
|  | ТО - 1 (250 м/ч) | **3,00** |
| **Техническое** | ТО - 2 (500 м/ч) | **5,00** |
| **обслуживание** | ТО - 3(1000 м/ч) | **8,00** |
| **Гусеничный Экскаватор** | ТО - 4 (2000 м/ч) | **10,00** |
| **13-29 тонн** | ТО - 5 (4000 м/ч) | **12,00** |
|  | ТО - 1 (250 м/ч) | **5,00** |
| **Техническое** | ТО - 2 (500 м/ч) | **6,00** |
| **обслуживание** | ТО - 3 (1000 м/ч) | **12,00** |
| **Гусеничный Экскаватор** | ТО - 4 (2000 м/ч) | **18,00** |
| **Бульдозер 30 тонн и выше** | ТО - 5 (4000 м/ч) | **19,00** |
|  | | |
| **Перечень работ по замене масел и фильтров** | В ТО входит: | Согласно регламентам производителей |
|  | Замена масла и фильтра ДВС |  |
|  | Замена топливных фильтров |  |
|  | Замена гидравлических фильтров |  |
|  | Замена гидравлики |  |
|  | Замена масла, фильтра КПП |  |
|  | Замена воздушных фильтров |  |
|  | Замена фильтра кабины, кондиционера |  |
|  | Замена масла в бортовых передачах |  |
|  | | |
|  | Замена масла в редукторах |  |
|  | Замена масла в мостах |  |
|  | Замена масла в редукторе поворота |  |
|  | Замена охлаждающей жидкости |  |
|  |
|  | | |
| **Визуальная диагностика** | Включает в себя: |  |
|  | Проверка уровней всех жидкостей |  |
|  | Состояние (износ, втулки , пальцы , навесное ) |  |
|  | Тормоза(работа) |  |
|  | Гидравлические шланги (состояние) |  |
|  | Осмотр на предмет протечек рабочих жидкостей |  |
|  | Колеса, диски (состояние) |  |
|  | Проверка работы систем (всех) |  |
|  | Напряжение заряда АКБ |  |
|  | Работа электро - приборов и фар (визуальная) |  |
|  | Состояние замка зажигания |  |
|  | Состояние стартер/ маховик |  |
|  | Осмотр штоков гидроцилиндров |  |

Стоимость нормо-часа - 1500 рублей.

Выезд сервисной бригады по г.Самара – 1000 руб.

Выезд сервисной бригады по ПФО - 15 руб/ км.